**ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА «БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ**

**В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»**

Информационный стенд «Безопасный путь в образовательную организацию» представляет собой план-схему микрорайона образовательной организации (далее - план-схема) с указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. План-схема не должна противоречить Паспорту дорожной безопасности образовательной организации. Утверждается руководителем образовательной организации и начальником подразделения ГИБДД на районном уровне. Оформляется в плоскостном (Приложение 1) или 3D (Приложение 2) формате и размещается на видном, общедоступном месте (фойе 1 этажа, рекреация и др.). Размер стенда должен соответствовать (Ш х В): 1500x1000 мм (возможно изготовление большего формата). План-схема должна быть выполнена в цвете, легко читаться.

На ней обозначаются:

• строения, зеленые насаждения, дороги, перекрестки, стоянки автомобилей, остановки маршрутных транспортных средств и прочее;

• опасные места (объекты, закрывающие обзор, открытые люки, места ремонта тротуара и складирования строительных материалов и другое);

• основные безопасные пути движения к образовательной организации;

• участки дорог с интенсивным движением транспортных средств;

• направление и скоростной режим движения транспортных потоков;

• места расположения транспортных и пешеходных светофоров, дорожной разметки, дорожных знаков ’’Дети44, ’’Пешеходный переход44 и других;

• состояние освещенности прилегающих дорог.

Особо выделяются опасные места и участки с интенсивным движением транспортных средств. Все надписи должны быть четкими и разборчивыми. Дороги обозначаются со всеми элементами: проезжая часть, тротуары, трамвайные пути и прочее. Размещение на схеме светофоров, дорожных знаков, пешеходных переходов должно соответствовать их действительным местам расположения. Все основные маршруты к образовательной организации от ближайших остановок, остановочных пунктов, мест проживания учащихся (жилых зон) обозначаются хорошо видимыми линиями со стрелками, указывающими направление движения.

На план-схеме необходимо указать следующие телефоны:

- администрации образовательной организации,

- подразделения Госавтоинспекции на районном уровне,

- органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,

- руководителя или ответственного работника дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети в месте расположения образовательной организации.

Примечание:

Возможные варианты исполнения информационного стенда «Безопасный путь в образовательную организацию»:

a) на основании из белого матового ПВХ пластика толщиной 5 мм размещен плакат из виниловой плёнки с изображением план - схемы безопасного пути в образовательную организацию и обратно;

b) на основании из виниловой плёнки размещен плакат с план – схемой безопасного пути в образовательную организацию и обратно;

c) на основании из фанеры размещен плакат с план - схемой безопасного пути в образовательную организацию и обратно.

Информационный стенд, выполненный в 3D формате можно использовать на занятиях по изучению ПДД, что сделает процесс обучения более увлекательным и эффективным.